四川商务职业学院文家校区假期维修项目清单

1、雨棚规格：196m²（方管30mm×40mm×2mm棚厚0.5mm、棚宽1.5米）

食堂煤气管道：做L型隔断。

规格：180㎡（方管30mm×40mm×2mm棚厚0.5mm；密封）

食堂操作间配电箱移位：10个。

2、食堂外地埋水管规格：PE110管105米 (110\*壁厚10mm)

 PP-R63管43米（63\*壁厚5mm）

工作内容：破碎水泥路面、挖沟、恢复路面、场地清理。

3、开水房更换开水水管：16米DN50热镀锌管（壁厚2.2mm）

浴室加压泵：额定流量 18.5m³/额定扬程 20mm、输入功率2800W、进出管径40mm