四川商务职业学院栏杆更换项目清单

栏杆更换299米（文家东区247米和盛公寓52米）。

工作内容：

1.拆除旧栏杆安装新栏杆，做打磨、防锈底、漆面漆处理。

2.安装中墙面有损坏需恢复。

3.建渣打扫清运到学院指定地点。

4.安置施工警戒线。

规格要求：

热镀锌矩管栏杆高度1.2米焊接间距110mm，矩管横切面长×宽×厚分别：

1.护栏主管6mm×4mm×1.5mm

2.立管4mm×4mm×1.5mm

3.花格立管2.5mm×2.5mm×1.5mm