工程量清单

1.立式全不锈钢多级水泵3台（含泵体及叶轮、流量70T、电机功率18.5KW、扬程60M）。

2.不锈钢隔膜气压罐1台（设计压力1.0mpa、容积¢1000）。

3.成套设备基础及基座（根据原有尺寸定做不锈钢含所有进出水管¢100、¢200、蝶阀、闸阀、止回阀、链接等）。

4.变频启动控制柜1台（电流电压表、数显多功能表、柜体扇热器、PLC、CPU控制、独立手动自动控制、自动循环切换、定时自动循环、缺水制动保护报警等）。(法国施耐德、瑞士ABB、德国西门子)

5.控制仪表2套（远传压力表、压力传感器、含屏蔽RVVP线路40米）。

6.橡塑电缆3×16²+1 70米（含穿线管及管件）。

7.上述设备达到国家饮用水材料标准[含搬运（地下室）、安装、固定、调试、维护、连接管网所有材料]。

8.保证设备安装调试能正常使用，质保期两年。

9.撤除旧设备及基础搬运到指定地点，施工现场垃圾清运。