四川商务职业学院两校区体测室及办公室维修改造项目工程量清单

工程量清单：（层高约5.2米左右）

（一）和盛校区

1. 拆除原有600\*600矿棉板348㎡。

2. 拆除原有格栅日光灯具49套、吊扇12台。

3. 新安装600\*600矿棉板348㎡厚度≧14mm。

4. 新安装600\*600LED平板灯40套≧100W。

5. 新安装吊扇12台（功率≧70W规格1.2米）调速开关上移位1米（线槽）

6. 原线路保护、线路整理、线路校正、试亮等。

7. 原损坏和锈蚀龙骨更换及加固。

8. 不锈钢护栏12²（厚1.0）

9、不锈钢栏杆21米（含楼梯）高度1.2米（¢50主管1.5厚、¢32档管厚1.0、¢25立管1.0厚、¢38立柱座1.2厚）

10.五孔插座20个

11.明装盒20个

12.BVR4²200米（红蓝）

13.BVR2.5²100米（双色）

14.¢20管70米

15.含辅材

19.建渣清运。

（二）文家校区

1、原墙面粘贴瓷砖： 42㎡

2、墙面、天棚乳胶漆粉刷：74㎡

3、钢制防盗门：4.7㎡

4、铝合金窗（含不锈钢防护栏、纱窗）：14㎡

5、线路改造（1）：LED双管1.2米灯具3套

（2）；Ø6mm²铜芯电线：100米

（3）：Ø4mm²铜芯电线: 50米

（4）：Ø2.5mm²铜芯电线 200米

（5）Ø20pvc线管： 80米

（6）五孔插座： 10个

（7）明装接线盒： 10个

（8）10位明装配电箱： 1个

（9）空开、漏电开关 4个

6、超六类网线：150米

7、空调移机： 2台（3P、1.5P）

8、含辅材、建渣清运。