食堂收费系统网络改造清单

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **详细技术参数** |  |
| 1 | 六类网线 | 箱 | 10 | 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）。  线规：23AWG。  护套材料：PVC。  八芯双绞 |  |
| 3 | 24口千兆交换机 | 台 | 6 | 24个10/100/1000Base-T电口  端口交换容量：56Gbps  转发能力：39Mpps |  |
| 4 | 机柜 | 个 | 3 | 高350mm深400mm宽550mm网络机柜 |  |
| 6 | PVC管50mm | 米 | 240 |  |  |
| 7 | 4位插线板 | 个 | 3 |  |  |
| 8 | 辅材辅料及安装调试运输 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 集成服务 | 项 | 1 | 以上材料和数量为参考，投标人所投报价应包括所需材料、和人工等费用。完成本项目我方不再增加任何费用。 |  |